HI3516ev200-v2.2.5987-20190328
  1.更新调试图像参数(优化暖光拖尾不优化白天噪点图像库)。

HI3516ev200-v2.2.6005-20190402
  1.降低功耗。
  2.暖光灯光亮度从0开始往上升
  3.兼容16EV200+2053/2383.

HI3516ev200-v2.2.6011-20190426
  1.更新最新调试图像参数(优化清晰度、噪点、晚上暖光图像效果)
  2.兼容16EV200+gc2053、gc2383、imx307。
  3.优化开启全网通接海康NVR编码类型显示H.264,以及开启后能搜索出ONVIF和私有协议两个IP。
  4.增加人形检测功能。（增加人形检测后内存不足，已去掉智能分析；优化内存后再完善智能分析功能）。
  5.优化暖光切换逻辑。
  6.码流由默认3172KBS改成默认2560KBS。

注意事项：由于增加人形检测功能，分区变了，旧版本程序升级新程序请使用bootupdate升级，升级完成后需再次断电上电。


HI3516ev200-v2.2.6012-20190429
  1.还原到4月19号H6EV200-03.3.147M图像库版本。

HI3516ev200-v2.2.6028-20190511
  1.优化恢复系统后，不接路由器直接通过交换机连接（海康、大华、天视通）NVR，NVR搜索不到IPC问题。
  2.优化视频编码，降低录像存储。
  3.兼容（2053--4月19号H6EV200-03.3.147M)图像库和（2033以及307--4月26号-H6EV20003.3.151）图像库。
   
HI3516ev200-v2.2.6032-20190529
1.onvif库更新到2.60版本，大华和天视通ONVIF连接视频编码都显示为H265。
2.兼容HI16EV200+3235/307/2393/2383等sensor.
3.2053暖光程序，暖光灯灯亮时增加暖色调，标准表示冷色调，柔和表示暖色调。
4.300W切换200W默认25帧2M码流，主码流200W及以下分辨率默认为25帧；在默认300W情况下，2053和2383白天帧率20帧，夜视帧率为10帧；307和32352053和2383白天帧率20帧，夜视帧率为12帧
5.307优化宇瞳F1.4镜头图像效果，暗处提亮，减少噪点，丰富暖光色彩图像效果。
6.2053程序更新王有理调试图像参数。
7.优化红外软光白转彩照度，由原来14-16lux调节为4.5-6.5lux。

HI3516ev200-v2.2.6045-20190703
1.支持IE预览。
2.支持485云台。
3.支持双光源。
4.优化2053清晰度，提高锐度。
5.优化切换分辨率无法获取码流信息问题。
